Особенности крышек-биде SensPa

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Дизайн | Размер | Функции | Форма |
| JK-750 | jk750-10.jpg | S-388 х 490 х 157 L-388 х 520 х 157 U-388 х 504 x 157 | Общий обмыв Женский обмыв Сушка теплым воздухом Подогрев сиденья Подогрев воды Гидромассаж | WS WL WU |
| JK-800 | JK800-3.png | S-388 х 490 х 157 L-388 х 520 х 157 U-388 х 504 x 157 | Сушка инфракрасным феном Ультразвуковая спайка 2 cъемные форсунки Встроенная панель управления Режим "Дети" Режим "Авто" Технология "Soft start" | WS WL WU |
| JK-900 | JK900WS-3.png | S-388 х 490 х 157 L-388 х 520 х 157 U-388 х 504 x 157 | Функции JK-800 + ИИП (интенсивная импульсная пульсация-клизменный) Нейтрализующий катализатор-дезодорант | WS WL WU |
| JK-1000 | JK-1000 3.png | S-388 х 490 х 157 L-388 х 520 х 157 U-388 х 504 x 157 | Функции JK-900 + Пульт дистанционного управления LCD индикация функций | WS WL WU |
| UB-8520 | ub-8520-2.png | L-527 х 394 х 169 | Сушка инфракрасным феном Ультразвуковая спайка 2 cъемные форсунки Встроенная панель управления Режим "Дети" Режим "Авто" Технология "Soft start" | WS WL WU |
| UB-7035 | UB7035-3.png | S-388 х 490 х 157 L-388 х 520 х 157 U-388 х 504 x 157 | Цилиндрическая подвижная форсунка для быстрой сушки Сенсорный пульт дистанционного управления Гибридный проточный водонагреватель (мгновенный нагрев воды) | WS WL WU |
| VB-3000/3100 | UB7035-3.png | L-390 х 535 х 130 U-390 х 505 x 130 | 30см размер сиденья форсунка для быстрой сушки Режим клизма LED-подсветка  | WL WU |
| VB-4000/4100 | UB7035-3.png | L-390 х 535 х 130 U-390 х 505 x 130 | 30см размер сиденья Режим клизма Сенсорный пульт дистанционного управления LED-подсветка | WL WU |