|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Общие характеристики Душевая кабина TIMO Armo H-506 | | | **Ширина:** | [90 см](https://www.timo-russia.ru/shop/7/?param_9=90+%F1%EC&param_9_to=90+%F1%EC&param_9_from=90+%F1%EC&advanced=1&search_in_subcategory=1&link_option=1) | | **Глубина:** | 90 см | | **Высота:** | [215 см](https://www.timo-russia.ru/shop/7/?param_10=215+%F1%EC&param_10_to=215+%F1%EC&param_10_from=215+%F1%EC&advanced=1&search_in_subcategory=1&link_option=1) | | **Количество коробок:** | 4 | | **Объём:** | 1,4 кв. м. | | **Вес:** | 140 кг | | **Форма:** | [четверть круга](https://www.timo-russia.ru/shop/7/?param_5=%F7%E5%F2%E2%E5%F0%F2%FC+%EA%F0%F3%E3%E0&advanced=1&search_in_subcategory=1&link_option=1) | | **Управление:** | пульт ДУ | | **Исполнение полотна двери:** | прозрачное | | **Цвет задней стенки:** | прозрачное | | **Материал поддона:** | акрил | | **Регулировка температуры сауны/бани:** | есть | | **Материал профиля:** | алюминий | | **Материал ванны:** | акрил | | **Исполнение задней стенки:** | стекло | | **Толщина полотна двери:** | 8 мм | | **Количество секций дверей:** | 1 | | **Зона гидромассажа:** | гидромассаж спины | | **Электропитание:** | 220-240 В | | **Конструкция дверей:** | распашная | | **Наличие крыши:** | да | | **Ориентация:** | универсальная | | **Цвет полотна двери:** | прозрачное | | **Расположение:** | угловое | | **Вход:** | спереди | | **Комплектация:** | | | Ручная лейка. | | | Тропический душ. | | | Точечный гидромассаж. | | | Смеситель х/г вода. | | | Смеситель 3-х режимный. | | | Хамам. | | | Гидрозатвор с сифоном. | | | Полочка. | | | Сенсорный пульт управления. | | | Подсветка. | | | Радио. | | | Вентилятор. | | | Озонирование. | | | Аромотерапия. | | | Хромотерапия. | | | Стекло 6 мм. | | | Сигнал. | | | Включает сигнал тревоги, отключает парогенератор, включает вытяжку, включает свет. | | | \*На фото могут быть отображены дополнительные опции. Обращайте внимание на комплектацию. | | | **Дополнительные опции** | | | Стульчик | | | **Преимущества** | | | Регулируемые по высоте ножки. | | | Анодированные профили. | | | Ручки из нержавейки. | | | Поддон на усиленном металлическом каркасе. | | | Крепление профилей замочного типа. | | | Антискользящее покрытие поддона. | | | Ударопрочное калёное стекло. | | | Покрытие стекла водоотталкивающее. | | | **Дополнительная информация** | | | **Гарантия:** | 60 месяцев | |