|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | Общие характеристики Душевая кабина с высоким поддономTimo Comfort T-8800 Clean Glass | | | **Ширина:** | [100 см](https://www.timo-russia.ru/shop/2/?param_9=100+%F1%EC&param_9_to=100+%F1%EC&param_9_from=100+%F1%EC&advanced=1&search_in_subcategory=1&link_option=1) | | **Глубина:** | 100 см | | **Высота:** | [220 см](https://www.timo-russia.ru/shop/2/?param_10=220+%F1%EC&param_10_to=220+%F1%EC&param_10_from=220+%F1%EC&advanced=1&search_in_subcategory=1&link_option=1) | | **Высота поддона:** | 48 см | | **Количество коробок:** | 4 | | **Объём:** | 1,2 кв. м. | | **Вес:** | 100 кг | | **Форма:** | [четверть круга](https://www.timo-russia.ru/shop/2/?param_5=%F7%E5%F2%E2%E5%F0%F2%FC+%EA%F0%F3%E3%E0&advanced=1&search_in_subcategory=1&link_option=1) | | **Управление:** | сенсорное | | **Исполнение полотна двери:** | прозрачное | | **Цвет задней стенки:** | матовое | | **Материал поддона:** | акрил | | **Регулировка температуры сауны/бани:** | есть | | **Материал профиля:** | алюминий | | **Материал ванны:** | акрил | | **Исполнение задней стенки:** | стекло | | **Толщина полотна двери:** | 6 мм | | **Количество секций дверей:** | 2 | | **Зона гидромассажа:** | гидромассаж спины | | **Электропитание:** | 220-240 В | | **Конструкция дверей:** | раздвижная | | **Наличие крыши:** | да | | **Цвет полотна двери:** | прозрачное | | **Расположение:** | угловое | | **Вход:** | спереди | | **Комплектация** | | | Ручная лейка. | | | Тропический душ. | | | Каскадный душ. | | | Точечный гидромассаж. | | | Смеситель термостатический. | | | Смеситель 4-х режимный. | | | Клик-клак с сифоном. | | | Полочка. | | | Зеркало. | | | Сенсорный пульт управления. | | | Подсветка. | | | Радио. | | | Вентилятор. | | | Стекло 5 мм. | | | Встроенное сидение. | | | \*На фото могут быть отображены дополнительные опции. Обращайте внимание на  комплектацию. | | | **Дополнительные** опции | | | Хамам. | | | **Преимущества** | | | Термостатический смеситель. | | | Шланг силиконовый. | | | Штанга (держатель ручной лейки) регулируемая по высоте. | | | Регулируемые по высоте ножки. | | | Анодированные профили. | | | Ручки из нержавейки. | | | Двойные ролики направляющиеся. | | | Поддон на усиленном металлическом каркасе. | | | Антискользящее покрытие поддона. | | | Ударопрочное калёное стекло. | | | Покрытие стекла водоотталкивающее. | | | **Дополнительная информация** | | | **Гарантия:** | 60 месяцев | |