|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Общие характеристики Душевая кабина с высоким поддоном Timo Comfort T-8800 Clean Glass |
| **Ширина:** | [100 см](https://www.timo-russia.ru/shop/2/?param_9=100+%F1%EC&param_9_to=100+%F1%EC&param_9_from=100+%F1%EC&advanced=1&search_in_subcategory=1&link_option=1) |
| **Глубина:** | 100 см |
| **Высота:** | [220 см](https://www.timo-russia.ru/shop/2/?param_10=220+%F1%EC&param_10_to=220+%F1%EC&param_10_from=220+%F1%EC&advanced=1&search_in_subcategory=1&link_option=1) |
| **Высота поддона:** | 48 см |
| **Количество коробок:** | 4 |
| **Объём:** | 1,2 кв. м. |
| **Вес:** | 100 кг |
| **Форма:** | [четверть круга](https://www.timo-russia.ru/shop/2/?param_5=%F7%E5%F2%E2%E5%F0%F2%FC+%EA%F0%F3%E3%E0&advanced=1&search_in_subcategory=1&link_option=1) |
| **Управление:** | сенсорное |
| **Исполнение полотна двери:** | прозрачное |
| **Цвет задней стенки:** | матовое |
| **Материал поддона:** | акрил |
| **Регулировка температуры сауны/бани:** | есть |
| **Материал профиля:** | алюминий |
| **Материал ванны:** | акрил |
| **Исполнение задней стенки:** | стекло |
| **Толщина полотна двери:** | 6 мм |
| **Количество секций дверей:** | 2 |
| **Зона гидромассажа:** | гидромассаж спины |
| **Электропитание:** | 220-240 В |
| **Конструкция дверей:** | раздвижная |
| **Наличие крыши:** | да |
| **Цвет полотна двери:** | прозрачное |
| **Расположение:** | угловое |
| **Вход:** | спереди |
| **Комплектация** |
| Ручная лейка. |
| Тропический душ. |
| Каскадный душ. |
| Точечный гидромассаж. |
| Смеситель термостатический. |
| Смеситель 4-х режимный. |
| Клик-клак с сифоном. |
| Полочка. |
| Зеркало. |
| Сенсорный пульт управления. |
| Подсветка. |
| Радио. |
| Вентилятор. |
| Стекло 5 мм. |
| Встроенное сидение. |
| \*На фото могут быть отображены дополнительные опции. Обращайте внимание на комплектацию. |
| **Дополнительные** опции |
| Хамам. |
| **Преимущества** |
| Термостатический смеситель. |
| Шланг силиконовый. |
| Штанга (держатель ручной лейки) регулируемая по высоте. |
| Регулируемые по высоте ножки. |
| Анодированные профили. |
| Ручки из нержавейки. |
| Двойные ролики направляющиеся. |
| Поддон на усиленном металлическом каркасе. |
| Антискользящее покрытие поддона. |
| Ударопрочное калёное стекло. |
| Покрытие стекла водоотталкивающее. |
| **Дополнительная информация** |
| **Гарантия:** | 60 месяцев |

 |